DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-2005   R. GICQUEL
Fichier de cycle	June 16, 2020 5:17:46 AM CEST
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Titre du cycle	Cycle de climatisation d'hiver
Descriptif	
Gaz sélectionné : air, pression (bar) : 1,01325
Nombre de points	6
nom du point	temp. sèche (°C)	hum. absolue (kg/kg)	hum. relative	enth. spécifique (kJ/kg)	temp. humide (°C)	vol. spécifique (m3/kg)
air extérieur	-10	0.00141549	0.9	-6.5012	-10.3233	0.747341	
air préchauffé	10	0.00141549	0.187465	13.5838	2.3473	0.804141	
air intérieur	20	0.00433384	0.3	31.0382	10.8391	0.836437	
air mélangé	17.00963	0.00346098	0.28935	25.8065	8.4854	0.826751	
air humidifié	14.81106	0.00433819	0.416839	25.8082	8.5252	0.821637	
soufflage	27	0.00433819	0.196899	38.1215	13.7106	0.856416	

Couleurs des traits du graphique
0	0	0
