Principe

Pour utiliser le diagramme, positionnez la mire à l'endroit désiré et cliquez. Les valeurs de l'état complet du point seront affichées.

Si vous désirez affiner la précision, vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour positionner une mire rouge. La souris est alors désactivée.

Pour la réactiver, tapez Echap ou double-cliquez pour créer un point.

Pour créer un point, positionnez votre curseur à l'endroit désiré et double-cliquez.  Une fenêtre apparaîtra, vous demandant de donner un nom au point.


&&
Graphe

trait fin / trait épais

Permet de changer l'épaisseur de la ligne de tracé

Axe X / Axe Y :

Ces menus permettent de régler le maximum, le minimum et le pas de l'échelle du graphique.  On peut ainsi centrer l'affichage du graphique sur la zone désirée.

(w,t) / (w,h) :

Permettent de sélectionner le type de diagramme à afficher

Paramètres :

Ouvre une fenêtre qui permet de changer le paramétrage du diagramme (choix du gaz, intervalle de pression ou de température,...), en fonction du type de diagramme choisi.

Choix des isovaleurs :

Ouvre une fenêtre qui permet de définir les valeurs choisies par l'utilisateur pour le tracé des courbes d'égales humidité relative, enthalpie spécifique, température spécifique et d'égal volume spécifique 

Imposer les isovaleurs :

Si cette ligne de menu est cochée, le logiciel utilise les isovaleurs définies par l'utilisateur. 

Sinon, les isovaleurs sont déterminées automatiquement en fonction des paramétrages du diagramme.

&&
Affichage

Ce menu permet de personnaliser l'affichage du fond du diagramme. Seules les isovaleurs sélectionnées sont affichées. 

Vous pouvez ainsi choisir d'afficher ou de masquer les isenthaples, isothermes humides... selon le type de diagramme choisi.


&&
Cycle

Gestionnaire de cycles :

Donne accès à la fenêtre de sélection du cycle actif, des cycles affichés...

Points reliés :

Permet de relier les points créés par une ligne brisée.

Points non reliés :

Permet d'effacer la ligne brisée reliant les points

Charger un cycle :

Permet de charger un cycle existant, en choisissant parmi les fichiers disponibles.

Enregistrer le cycle :

Permet de sauver le cycle affiché dans un fichier texte qui peut être relu par la commande précédente.

Effacer le cycle :

Permet d'effacer le cycle affiché 

Editer un cycle :

Ouvre un éditeur vous permettant d'éditer un cycle affiché ou d'en créer un nouveau.

L'éditeur permet ensuite de recalculer les différents points, les deux colonnes de chiffres situées le plus à gauche contenant les variables indépendantes.

En cliquant sur le titre d'une colonne et en la faisant glisser à gauche ou à droite, vous pouvez la déplacer dans l'éditeur.

&&
Editeur de gaz

Permet d'éditer les gaz idéaux composés.

Vous pouvez définir un nouveau gaz, en sélectionner et modifier ou en importer un existant.

