DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-1999   R. GICQUEL
Fichier de cycle	24 avril 2000 19 h 29 GMT+02:00
lang=fr
Titre du cycle	
Descriptif	
Gaz sélectionné : air	°C
Nombre de points	4
nom du point	température  T (°C)	pression  p (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	chaleur massique (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)
entrée compresseur	15	1	-9,87037	0,128011	1,00188	0,827301	
sortie compresseur	412,22698	16	400,11465	0,221755	1,07338	0,122986	
entrée turbine	926,85	16	979,87042	0,850122	1,1733	0,215331	
sortie turbine	409,03408	1	396,68861	1,01278	1,07266	1,9586	
