THERMOPTIM INTERACTIVE CHART.   Copyright 1998-2020   R. GICQUEL
Cycle file	January 14, 2026 6:15:19 AM CET
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Cycle Title	Winter air conditioning cycle
Description	
Selected gas: air, pressure (bar) : 1,01325
Number of points	6
point name	dry bulb temperature (°C)	specific humidity (kg/kg)	relative humidity	specific enthalpy (kJ/kg)	wet bulb temperature (°C)	specific volume (m3/kg)
outdoor air	-10	0.00141542	0.9	-6.5014	-10.3233	0.747304	
preheated air	10	0.00141542	0.187465	13.5836	2.3475	0.804101	
indoor air	20	0.00433384	0.3	31.0382	10.8391	0.836437	
mixed air	17.00963	0.00346096	0.289362	25.8065	8.4858	0.82671	
humidified air	14.82197	0.00433384	0.416151	25.8082	8.5257	0.821622	
supply	27	0.00433455	0.196744	38.1122	13.7075	0.856369	

Couleurs des traits du graphique
0	0	0
