THERMOPTIM INTERACTIVE CHART.   Copyright 1998-1999   R. GICQUEL
Cycle file	April 24, 2000 7:28:02 o'clock PM CEST
lang=en
Cycle Title	air gas turbine
Description	
Selected gas: air	°C
Number of points	4
point name	temperature  T (°C)	pressure  p (bar)	enthalpy  h (kJ/kg)	entropy  s (kJ/kg/K)	specific heat (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)
compressor inlet	15	1	-9.87037	0.128011	1.00188	0.827301	
compressor outlet	412.22698	16	400.11465	0.221755	1.07338	0.122986	
turbine inlet	926.85	16	979.87042	0.850122	1.1733	0.215331	
turbine outlet	409.03408	1	396.68861	1.01278	1.07266	1.9586	
