THERMOPTIM INTERACTIVE CHART.   Copyright 1998-2020   R. GICQUEL
Cycle file	January 14, 2026 7:46:49 AM CET
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Cycle Title	Summer air conditioning
Description	
Selected gas: air, pressure (bar) : 1,01325
Number of points	5
point name	dry bulb temperature (°C)	specific humidity (kg/kg)	relative humidity	specific enthalpy (kJ/kg)	wet bulb temperature (°C)	specific volume (m3/kg)
outdoor air	30	0.0215545	0.8	85.1836	27.0894	0.888703	
indoor air	24	0.00929166	0.5	47.7032	17.0601	0.85456	
mixed air	25.8002	0.0130017	0.624769	58.998	20.5463	0.864746	
cooled air	11.72849	0.00790082	0.923109	31.6851	11.0427	0.817464	
supply	14.00001	0.00790082	0.795566	33.9941	11.9983	0.823942	

Couleurs des traits du graphique
0	0	0
